GC-6-3 维修方案-主页面

1、【新增维修方案】

给指定机型添加维修方案，一个机型只能有一个已生效的维修方案，维修方案描述不可重复，版本只能为数字，最多两位小数，只有当选择的机型没有维修方案才可新增。

2、【编辑维修方案】

对维修方案进行编辑，只有保存/审核驳回/审批驳回状态的维修方案才可编辑。

3、【改版维修方案】

对维修方案进行改版，新版本必须大于老版本，最新的维修方案状态为生效才可改版。

4、【提交生产维修方案】

对维修方案提交生产，只有批准的维修方案才可提交生产。

5、【主列表查看】

1.维修方案（左侧列表）可收缩/展开，以便显示维修项目清单。

2.维修项目列表可按照ATA章节号或维修大类分组。

3.适用性、部件、区域、接近，按照编号用“，”拼接。

4.监控项目默认显示一条，点击按钮可展开/收缩全部。

6、【新增维修项目/定检包】

1.时控项目、时寿项目必须指定部件。

2.新增的维修项目的版本号=维修方案的版本号。

3.唯一性验证：机型+任务号+版本号。

7、【编辑维修项目/定检包】

1.只可编辑未生效的维修项目。

2.编辑后的维修项目的版本号=维修方案的版本号。

8、【改版维修项目/定检包】

1.维修项目版本!=当前维修方案版本的时候才可改版维修项目。

2.改版的维修项目的版本号=维修方案的版本号。

9、【受影响对象】

技术评估单下达指令🡪修订维修方案。

10、【影响对象】

维修项目、生产监控。